
 珠海市生产建设项目节水

“三同时”管理制度

一、为贯彻落实国务院《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）,推进节约型社会建设，特制订本制度。

二、凡在我市范围内新建、改建、扩建的生产建设项目，必须制定节水措施方案，配套建设相应的节水设施，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（即“三同时”管理）。

三、珠海市海洋农业和水务局会同珠海市住房和城乡规划局按照职责分工，负责本行政区域内建设项目节水“三同时”的日常管理工作。

    四、本制度所称节水设施包括：

（一）生活用水器具；

（二）生产工艺回用系统；

（三）各类用水设备循环回用系统；

（四）再生水回用系统；

（五）雨水收集利用系统；

（六）自来水计量表计及管材。

五、生产建设项目初步设计及施工图设计必须有节水设施的相关内容，初步设计及施工图设计审查时应对节水相关内容进行审查。

六、生产建设项目设计文件节水设施设计章节应包括以下要点：

（一）生产工艺选型中要有详细的关于节水方面的技术数据和文字说明。单位产品用水量应符合国家和省、市规定的用水定额标准；

（二）凡生产中配置的各类用水设备均应建设相应的水循环装置，其间接冷却水循环利用率在95%以上，直接冷却水循环利用率和锅炉蒸汽冷凝水循环利用率在60%；

（三）凡生产过程中产生的工艺水，应当建设相应的工艺水回用设施，其工艺水回用率在60%以上；

（四）建设项目应当配套安装内部用水计量仪表，一级水表安装率100%，二级水表安装率不低于90%，三级水表安装率不低于85%。用水管道设计时要预留安装用水计量设施的位置，具体安装标准参照GB/T778.2-1996；

（五）符合以下条件的建设项目，建设单位应根据实际情况同期配套建设雨水、中水或回用水设施，灌溉系统应采用节水灌溉系统：

1. 可用回收水量在150立方/日以上的建设项目；

2. 非天然游泳池和水上娱乐设施以及日用水量在100立方米以上的洗车、绿地用水项目；

3. 5万平方米以上的区域性绿化建设项目。

（六）
生产建设项目使用的用水设备和用水器具必须是国家认定的节水型产品。

（七）节水设施采用的工艺、方案分析比较、技术标准和规范等内容，都有文字说明，并提供必要的用水参数：包括单位产品用水量、单位产品取水量、人均生活取水量、设备用水单耗等。

（八）提供给排水系统总图、水平衡方框总图、各类重复用水（主要是循环冷却水、工艺水回用、蒸汽冷凝水回用、污水回用等）及节水措施图示和说明。

（九）节水措施的主要设备（如冷却塔等）以及主要用水器具（如水龙头、便器、便器水箱配件、水嘴、自闭冲洗阀等）必须符合国家节水器具的有关要求。

七、初步设计及施工图设计审查机构在审查生产建设项目设计文件时，应当严格审查节水设施的相关内容，出具审查结果，生产建设单位应将节水审查结果报市海洋农业和水务局备案。

八、生产建设项目节水设施的设计和施工、应当按照法律法规、有关技术标准和规范的规定，推广使用国家相关部门鼓励发展的节水技术、工艺、设备和产品。不得采用国家明令禁止或者淘汰的技术、工艺、设备和产品。

九、生产建设单位必须将节水设施建设和主体工程同时施工，施工单位必须按照审查通过的节水设施施工图进行施工，保证节水设施的工程质量，不得擅自变更节水设计内容，节水设施设计确需变更的，须按程序进行变更，并将变更结果报市海洋农业和水务局备案。

十、建设项目组织竣工验收时，建设单位应当通知市海洋农业和水务局参加验收，将节水设施和主体工程同时验收。

十一、本规定从2015年7月15日起施行，有效期至2020年7月15日。
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