成果名称：	IP68 新型节能母线槽
登记日期：	2024-05-15
完成单位：	珠海顺鑫电气设备有限公司
完成人员：	赵根来,黎斌杰,黄威,陈学贵,郭子仪,陈自峰,韦立升,赵群忠,黎兵,周健
研究起止日期：	2020-10-01至2022-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	新材料
评价单位：	河南省中科广汇科技成果评价中心
评价日期：	2024-01-23
成果简介：	此项目所属技术领域为低压成套电力设备；其要解决的技术问题有： 解决了传统母线槽安装空间大的问题；解决了大电流用电安全问题；解决了母线槽防水问题，特别是户外架空环境防水及防紫外线；解决了大电流输送电节能问题； 2.重点描述项目为解决技术问题所采用的技术方案，如材料、工艺、方法、设备等方面的创新。一般大电流3200A及以上的密集母线槽均采用双排甚至三排铜排结构，母线成品高度高，安装时占用空间大，但双排甚至三排铜排结构密集母线躺着安装散热不好、散热不均匀还需要降容使用！ 针对此情况我司独立开发了一款IP68新型节能母线槽： 外壳采用6063-T5铝镁合金T型伞状结构材料，使用Sx010通快光纤激光切割设备将外壳平面切割成内部镂空结构，T型伞状结构加镂空结构，母线槽四面镂空通风，散热性能好，并有效防止紫外线光福射至铜排表面。 铜排导体材料均使用单排铜排结构，导体铜排表面采用高温覆膜技术，覆膜厚度1.0mm耐压达到7.0kV,耐高温180℃。此项铜排表面高温覆膜技术为我司“发明专利”成果转化技术，铜排导体本身具有很强的防水性能，防护等级可达 IP68。 此项目的产生减少了产品高度和安装空间位置，对输送电力过流大，温升低、电损小，为一款低碳节能降耗的新产品。 3.有益效果。 1、外壳采用T型伞状技术，具有防紫外线功能，能防止绝缘层快速老化，适用于室内或室外环境运行。 2、母线槽导体铜排采用全封闭高温覆膜固化技术，耐压达到7.0kV，耐高温180℃及以上，最高可制作35kV，防护等级达IP68。产品具有耐高压、耐高温、温升低、阻抗小、电压降小、内损少、能耗小，电损小，节省电能。比传统IP68浇注母线槽节能15％~30％。 3、新型节能母线槽是封闭通风型结构，封闭外壳采用优质铝美合金型材，内部镂空，四面通风，散热性能好，降低温度降低耗能，提高了载流量。节能效率同比母线槽面积节能15%-30%，同比同等电缆截面节能20%-40%。 4、上下利用有透气孔卡夹和硅胶垫保证通风，散热、绝缘性能好，机械强度高，不易变形，重量轻。 5、额定工作电压AC690V，额定绝缘电压AC1000V，额定电流1000A～6300A。