附件

珠海市供水环境可持续性评价指标
及其计算方法

[bookmark: _GoBack]供水环境可持续性评价对象为珠海市各区供水行业主管部门和供水企业，每半度评价一次，评价结果向社会公布。
一、评价指标
评价指标分为水源、供水厂、市政管网、用户端四个分类，各分类下的评价指标及权重如表1所示。
表 1供水环境可持续性评价指标及其权重
	类别名称
	评价指标名称
	权重

	水源
	水源水质达标率（N1）
	20%

	供水厂
	水厂污泥无害化处置率（N2）
	20%

	市政管网
	再生水利用率（N3）
	20%

	
	市政管网漏损率（N4）
	20%

	用户端
	小区供水管网漏损率（N5）
	20%


各评价指标首先根据公式计算分数，然后转化成0-100间的评分，作为该指标的最终得分，计算公式如下所示：
（一）水源水质达标率N1
水源水质达标率定义为：在统计期间内，对管辖范围供水厂水源水进行取样，检测指标达到GB3838 Ⅲ类标准的数量总和占检测指标数量总和的百分比，单位为：%，计算公式如下：

式中：N1—水源水质达标率（%）
T1—管辖范围内供水厂水源水质达到GB3838 Ⅲ类标准的检测指标数量总和（个）
T—管辖范围内供水厂检测指标数量总和（个）
将上式结果转换为0-100间的得分，计算公式为：

式中：S1—水源水质达标率得分
（二）水厂污泥无害化处置率N2
污泥无害化处置率定义为：在统计期间内，管辖范围内供水厂经过无害化处置的污泥占供水厂产生污泥总量的百分比，污泥无害化处置包括干化焚烧、固化填埋、建材利用、土地利用、园林种植、经检测无害的回田处置等方式，单位为：%，计算公式如下:

式中：N2—污泥无害化处置率
X1—管辖范围内经过无害化处置的污泥总量（吨）
X—管辖范围内产生的污泥总量（吨）
将上式结果转换为0-100间的得分，计算公式为：

式中：S2—污泥无害化处置率得分
（三）再生水利用率N3
再生水利用率定义为：在统计期间内，管辖范围内再生水利用量占污水处理总量的百分比，单位为：%，计算公式如下：

式中：N3—再生水利用率
Z1—管辖范围内市政再生水利用总量（立方米）
Z2—管辖范围内工业再生水利用总量（立方米）
W—管辖范围内污水处理总量（立方米）
将上式结果转换为0-100间的得分，计算公式为：

式中：S3—再生水利用率得分。
（四）市政管网漏损率N4
市政管网漏损率定义为：在统计期间内，管辖范围内市政管网漏水量占供水总量的百分比，单位为：%，计算公式如下：

式中：N4—市政管网漏损率（%）
Q1—管辖范围内市政管网漏水量（立方米）
Q2—管辖范围内供水总量（立方米）
将上式结果转换为0-100间的得分，计算公式为：

式中：S4—市政管网漏损率得分
（五）小区供水管网漏损率N5
小区供水管网漏损率定义为：在统计期间内，管辖范围内小区漏水量占小区供水总量的百分比，单位：%，计算公式如下：

式中：N5—小区供水管网漏损率（%）
Q3—管辖范围内小区管网漏水量（立方米）
Q4—管辖范围内小区供水总量（立方米）
将上式结果转换为0-100间的得分，计算公式为：

式中：S5—小区供水管网漏损率得分
二、供水环境可持续性总体评价
供水环境可持续性定量评价总分S的计算方法如下所示：

评价总分为100分，根据评价总分的高低，将供水环境可持续性分别划分为AAAAA-A五个等级，评级标准如表2所示：
表2 供水环境可持续性评价分级表
	评价总分
	S≥95
	95>S≥85
	85>S≥70
	70>S≥60
	S<60

	评级
	AAAAA
	AAAA
	AAA
	AA
	A
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