      珠海市水量平衡测试实施管理规定  

第一条
 为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国办发〔2012〕3号），准确掌握用户用水现状和用水结构，推动用户完善节水措施，建立科学用水制度，合理评价用水水平。根据《城市节约用水管理规定》、《珠海市供水用水管理条例》及《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008），结合我市实际，制定本规定。

第二条
 水量平衡测试是指对用户的用水体系进行实际测试，确定其用水参数的水量值，并根据其输入水量与输出水量之间的平衡关系，分析用水合理程度的工作。

第三条
 珠海市海洋农业和水务局承担水量平衡测试的具体管理工作。

第四条
 凡本市行政区域内年用水量在30000立方米以上( 含30000 立方米) 的单位用水户，每3年应进行一次水量平衡测试。

经审查的水量平衡测试结果是确定单位用户年度用水计划的重要依据。

第五条  不同用水性质的用水应分表计量。单位用户每个用水单元和用水设备应按水量平衡测试要求安装用水计量器具，并符合日常用水节水管理要求。

第六条  市海洋农业和水务局负责制定单位用户的水量平衡测试工作安排方案，并及时通知单位用户。

单位用户应当按照工作安排方案的要求完成本单位水量平衡测试工作。需要调整测试时间的，应当在接到工作安排方案通知之日起2个月内提出书面申请，市海洋农业和水务局可根据实际情况进行调整。

测试单位应当在测试前一周将测试工作时间安排报市海洋农业和水务局备案，市海洋农业和水务局根据情况组织现场抽查。

第七条 年用水量在50000 立方米以上的重点单位用户，应委托独立的水量平衡测试机构 ( 以下简称独立测试机构)进行测试。

年用水量在50000 立方米以下，30000 立方米以上的一般单位用户，可委托独立测试机构进行测试,也可自行组织测试，并取得独立测试机构的复核合格意见。

第八条 独立测试机构应当取得国家或省市相关部门颁发的水量平衡测试计量认证资格。

第九条 单位用户水量平衡测试报告应包括管网图、用水工艺流程图、各级水表的配备率、用水性质构成、居民用户数。水量平衡差、水质、合理用水水平、用水单耗。节水整改措施方案等内容，并按照规范的格式编写。

第十条 单位用户按管理权限将水量平衡测试结果报市海洋农业和水务局验收。经市海洋农业和水务局验收合格的，应当及时出具水量平衡测试验收合格证明文件。

第十一条 单位用户经水量平衡测试发现有不合理用水的，应当按照市海洋农业和水务局确认的整改方案进行整改。

整改期间，其用水计划按照整改前实测的合理用水水平系数确定；整改完成后，其用水计划按照市海洋农业和水务局整改验收合格后的合理用水水平系数确定。

第十二条 单位用户水量平衡测试验收合格后，市海洋农业和水务局应按照水量平衡测试验收合格证明文件确定的合理用水水平系数和用水性质构成等调整用水计划。

第十三条 市海洋农业和水务局、测试机构应当建立和健全保密制度，有责任对单位用户的有关资料保密。

第十四条 单位用户对市海洋农业和水务局验收结果有异议的，可以申请复核。

申请复核的，当事人应当在收到验收结果书面通知之日起20个工作日内提出申请。 

第十五条 凡超过3年未开展水量平衡测试或未按市海洋农业和水务局工作方案进行水量平衡测试的单位用户，将依据相关规定进行处理。

第十六条 本规定自2015年7月15日起实施，有效期至2020年7月15日。
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