成果名称：	FY5000智能防误系统
登记日期：	2024-03-22
完成单位：	长园共创电力安全技术股份有限公司
完成人员：	魏略,李智欢,夏锐,王靖晖,叶文林,张庆辉,曹安,王慧强,龙金华,魏中凯,王媛媛,熊伟,魏仕虎,唐华成,黄永亚
研究起止日期：	2016-05-01至2022-10-30
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	中国电力企业联合会
评价日期：	2023-04-12
成果简介：	本项目属于电力安全防误操作领域。为有效提升变电站防误水平，我司开发了一套智能防误系统，以融合边缘计算模型的移动终端实现调度指令自动生成数字操作票；通过图像识别模块确认操作过程中的人员身份与操作行为是否符合安全规范，并全程自动录音；采用无源状态锁，对接地线实现强制闭锁，防止漏挂、漏拆接地线，防止挂拆操作走空程；采用逆波兰表达式实现五防逻辑校核，提高五防校核的准确性；填补了我国全业务流程综合防误管理技术的空白，经专家鉴定 FY5000 智能防误系统总体技术达到国际领先水平。
本项目研发了一套包含一次设备防误、接地线管理、智能解锁管理、二次设备防误、检修防误管理、防人员“三误”及网络设备物理防护、安全工器具管理等功能模块组成的管理系统，主要有以下特点：
（1）综合全面的防误管理平台：全面涵盖运维、检修等各环节防误闭锁，集监测、管理、防误为一体，各功能间无缝融合。
（2）全流程数字化操作票移动应用：以移动终端为载体实现操作票全流程数字化、移动化、智能化应用。
（3）具备状态反馈的无源地线锁：由代表分、合两种状态的两组不同射频芯片组成的无源射频电路，配合锁具配套附件，实现在不同工作场景下锁具的状态不同。
（4）防误锁控一体化：基于智能锁技术，统一全站锁具接口，电脑钥匙对所有锁具的控制及操作接口统一。
该系统已在四川、甘肃、新疆等省份 100 多个变电站投入运行，运行期间功能正常，未出现系统性故障，有效降低了电气误操作事故发生，完全达到了设计和用户要求。2021年到 2023 年 10 月实现了 5472 万元销售收入，累计利润 782 万元。国家能源局 2021 年发布《电力安全生产“十四五”行动计划》，主要任务表明：推进人身安全防护新技术研究与应用。推广基于物联网技术的智能安全工器具、实时在线防止电气误操作系统，利用视频和大数据开展人员身份识别、行为识别、定位识别，逐步实现违章作业自动智能告警，有效保障受限空间、临时作业现场等施工区域现场作业人员安全。本项目集成了安全工器具、在线防误、一键顺控等多种智能技术，应用前景广阔。预计未来三年全国变电站智能防误系统推广将达到 1000 个以上，为现场作业人员的生命安全提供强有力保障（据统计，全年变电站从事运维作业人员的保守估计 7700 人次/天，故每年可保障作业人员安全的数量为 280 万人次）。在防止误操作、提高管理效率和生产效率的同时，直接确保 4 亿以上用户用电安全，这对维护我国电力安全有着十分巨大的作用和意义，社会效益十分显著。